# 北京大学人民医院UPS电源系统维修及采购项目 院内比选文件

**一、比选公告**

项目名称：北京大学人民医院UPS电源系统维修及采购项目

项目地点：北京市西城区西直门南大街11号、通州区漷县镇南凤西一路39号

项目概况：医院UPS电源系统需维修以保障电力系统安全运行，现需进行部分维修及更换工作。

比选控制价：12.6153万元；资金来源：财政性资金。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录管理系统](http://www.ccgp.gov.cn/cr)截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(22年7月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

6报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 UPS电源系统维修及采购项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2025年8月15日9:00——2025年8月20日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师

10本项目不接受联合体响应。

11比选文件详见本公告附件，请直接下载。

12本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

**二、服务内容及要求：**

**一）维修服务范围：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 西直门院区  急诊楼4层手术室疼痛科 | UPS | 山顿3C330KS UPS | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 山顿12V38AH | 节 | 32 |
| 2 | 通州院区  病房楼4层血液科病房4031 | UPS | 滨力 P60KL-33 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 32 |
| 3 | 通州院区  西裙楼2层介入诊疗中心2134 | UPS | 滨力 P30KL-33 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 先易达 12V65AH | 节 | 32 |
| 4 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | UPS | 滨力 P200KL-33 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 64 |
| 5 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | UPS | 滨力 P200KL-33 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 64 |

**二）维修服务要求：**

1. 维修需提供维修工单，包括记录更换部件序列号、维修工时等；并且提供故障分析报告（含根本原因及预防建议）。
2. 维修过程中，现场保持整洁，不能影响正常运转，手术室相关的UPS电源系统维修时间限定在非手术时段。按要求安全施工，维修后将现场恢复原样，清理现场。维修所需要工具和设备由响应人自行配置（包括但不限于，电池内阻测试仪、红外热成像仪、UPS模拟负载柜等）。
3. UPS系统主机的维修及蓄电池组换新安装符合相关规范要求。
4. 禁止使用翻新件冒充原厂件，违者扣罚合同总额30%。
5. 修复后需采购人进行验收，满足满载运行≥48小时无告警、更换电池组通过容量核验（放电时间≥设计值90%）。
6. 新增设备响应人需提供调试安装服务，且完成后需要采购人进行验收。
7. 更换后的设备及电池质保至少三年，新设备符合有关规范规定。
8. 维修过程中涉及电焊，响应人需要办理动火证，并配合采购人完成登记报备，按要求安全施工。作业后将现场恢复原样，清理现场。

**三）新增UPS要求：**

1.西直门院区新增一台内置电池的UPS设备，额定功率不低于350W，并确保后备续航时间至少2小时。

2.主机内置电池，适合桌面摆放，质保五年，新设备符合有关规范规定，提供检测报告。

3.设备参数要求：

| **指标项** | **强制要求** |
| --- | --- |
| **设备容量** | ≥3kVA（三相） |
| **续航时间** | ≥2小时 |
| **输入电压范围** | 380V±25% |
| **输出波形** | 纯正弦波，THD＜3% |
| **转换时间** | 0ms（双变换在线式） |
| **效率** | ＞95%（ECO模式＞98%） |
| **认证标准** | 符合GB 7260.3、UL 1778、TUV认证 |
| **其他要求** | 主机内置电池，适合桌面摆放，质保三年，维保一年。 |
| **电池组要求** | 免维护铅酸/锂电（循环寿命≥2000次） |

**三、项目控制价：**12.6153万元；资金来源：财政性资金；

**四、文件编写：**

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2022年7月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应比选文件中的各项具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②[政府采购严重违法失信行为记录管理系统](http://www.ccgp.gov.cn/cr)的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）报价部分

①报价函（两项报价合计）

②分项报价单（格式供参考）

1、维修服务报价单格式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 西直门院区  急诊楼4层手术室疼痛科 | UPS | 山顿3C330KS UPS | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 通州院区  病房楼4层血液科病房4031 | UPS | 滨力 P60KL-33 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 通州院区  西裙楼2层介入诊疗中心2134 | UPS | 滨力 P30KL-33 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | UPS | 滨力 P200KL-33 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | UPS | 滨力 P200KL-33 | 台 | 1 |  |  |
| 总价（元） | | | | | | |  |
| 备注：报价含人工费、材料费、税金（服务费）等一切费用。 | | | | | | | |

2、蓄电池更换及新增UPS报价单格式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 西直门院区  急诊楼4层手术室疼痛科 | 蓄电池 | 山顿12V38AH | 节 | 32 |  |  |
| 2 | 通州院区  病房楼4层血液科病房4031 | 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 32 |  |  |
| 3 | 通州院区  西裙楼2层介入诊疗中心2134 | 蓄电池 | 先易达 12V65AH | 节 | 32 |  |  |
| 4 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 64 |  |  |
| 5 | 通州院区  西裙楼2层手术室2041房间 | 蓄电池 | 先易达 12V100AH | 节 | 64 |  |  |
| 6 | 西直门院区新增UPS | UPS |  | 台 | 1 |  |  |
| 总价（元） | | | | | | |  |
| 备注：报价含货款、人工费、材料费、运输费、税金（货物）等一切费用。 | | | | | | | |

（9）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按比选文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

**五、评审办法**

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由3人组成。

2、评审委员会将按照比选文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

**评分标准**

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分**  **项目** | **评审**  **因素** | **评分标准说明** | **参考**  **分值** | **本项目**  **得分** |
| 价格部分 | 价格分 | 满足比选文件需求的最低响应报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务部分 | 管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
| 公司类似项目案例 | 提供近三年内(22年7月至今)承担过类似项目业绩，附合同及验收证明。有一个得4分，最多得12分，没有不得分。 | 12 |  |
| 公司授权 | 提供UPS品牌原厂授权书（施耐德、伊顿、华为等），每提供一个得1分，最多3分。 | 3 |  |
| 服务方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得12分；  方案比较合理、可行、细节待完善，得8分；  方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得4分；  未提供方案不得分。 | 12 |  |
| 安全措施方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得9分；  方案比较合理、可行、细节待完善，得6分；  方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得3分；  未提供方案不得分。 | 9 |  |
| 服务质量的控制与管理措施 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：8分；  质量管理措施较合理、较有效：4分；  质量管理措施不合理：0分。 | 8 |  |
| 服务进度计划与保证措施 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排、维保响应时效等）：  方案科学合理得10分，方案较为合理得7分，方案基本合理得3分，不合理得0分。 | 10 |  |
| 应急预案 | 具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：10分；  具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操作性，仅能预防部分安全隐患的：7分；  应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部分安全隐患的：4分；  未提供具体方案：0分。 | 10 |  |

**六、递交文件及开启**

1、递交文件开始时间：2025年8月21日 下午13:00；截止时间：2025年8月21日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开启时间：2025年8月21日 下午14:00

4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室